Zeit, übersetzung des Drehmotors stimmt nicht

Eingreifen während vorführung: sensor kann falsch ausschlagen, somit stimmt die position nicht

Startgrösse